**泥板机资料**

华南理工大学设计学院

2021年12月14日

泥板机

1. 简介

压制泥板的简略机械设备，有两个圆锟，可调理泥片的厚薄，泥料在两者之间被挤压成所需求的泥片。

1. 操作步骤
2. 旋转扶手，调整刻度，设置好需要的泥板厚度。
3. 将台面拉出来，再在台面上放一块等尺寸的麻布，再将泥巴以片装放置于麻布上。
4. 按台面推进方向转动方向轮，例如台面往里推，方向轮就顺时针转动，辊轮就会挤压到泥巴，最终挤压出完整的平面。来回重复2到3次即可，保证泥板紧实。
5. 最后拉出台面，等泥巴晾干一下，连同麻布一起取下，用水清洁泥板机备用。
6. 注意事项
7. 使用前确定旋转扶手的灵活度，保证操作顺利。
8. 使用中注意手指不可伸入辊轮下面，造成压伤。
9. 女生使用时注意绑起长头发，避免都发卷入辊轮或混入泥巴。
10. 使用后清洁，避免机器腐坏。