**轻型台式砂轮机资料**

华南理工大学设计学院

2021年12月14日

轻型台式砂轮机

1. 型号

MQD3213

1. 简介

主要供一般工矿企业，研磨夹具，抛光加工，对普通小零件进行磨削及其它研磨作业，也可以用于对普通刀刃具进行修磨。

1. 使用
2. 砂轮机可使用在海拔不超过1000米，环境温度在-15℃~40℃，且周围空气相对湿度不大于95%的场所。
3. 砂轮机在使用前应仔细检查其零件，是否由于运输而受到损伤，紧固件是否有松动等现象，如有，应加以修复和紧固，特别应注意砂轮有无裂纹，可用木槌敲砂轮，发出清脆声音方可使用。
4. 砂轮机在使用前必须用500伏以上兆欧表测量其绝缘电阻，其值应大于1兆欧。
5. 砂轮面在使用前先用手转动砂轮轴，应灵活无碰擦，如有碰擦应查明原因并排除后方可使用。