**丝网版印版台资料**

华南理工大学设计学院

2021年12月14日

丝网版印版台

1. 简介

丝网印刷可以使用多种类型的油墨，如油性、水性、合成树脂乳剂型、粉体等各类型的油墨。丝网印刷版面柔软且具有一定的弹性，不仅适合于在纸张和布料等软质物品上印刷，而且也适合于在硬质物品上印刷，例如:玻璃、陶瓷等。由于在印刷时所用的压力小，所以也适于在易破碎购物体上印刷。墨层厚实，覆盖力强。丝网印刷不仅可在平面上印刷，而且可在曲面或球面上印刷；它不仅适合在小物体上印刷而且也适合在较大物体上印刷。

1. 操作说明
2. 接通电源，打开电源开关，此时抽气泵工作;做好定位和安装好网版。
3. 将一张纸平铺在吸气丝印平台上并能将所有的气孔都盖住，如印刷品不能安全盖住所有气孔，可用其它胶纸之类将其它气孔盖住;上下摆动网版检查是否吸气或关气，如果网版放下与吸气丝印平台平时，如没有吸气可调节短轮开关处的扁心轮使其吸住纸张。
4. 调节前端和侧边的调节把手可调节平台的前后和左右位置。
5. 调节轴承架后面的螺丝可调节轴承导。