**多功能烫画机资料**

华南理工大学设计学院

2021年12月14日

多功能烫画机

1. 简介

本机可将升华类、溶剂类油墨图案或文字，经热转移印到棉、麻、化纤、金属、陶瓷、玻璃等物质上，也可用于植毛烫画和发泡印花工艺热处理，方便实用。

1. 使用说明
2. 提起手把，使机器成张开状。
3. 在工作平台上放上要烫印的物体，测试压力是否合适，如不合适，需调节压力旋钮。（顺时针旋转旋钮为加大压力，逆时针旋转为减小压力）。
4. 张开机器，准备好待烫印物。（升温过程请不要将待烫印物放置在工作平台上，以免烤坏)。
5. 打开电源开关，温控仪开始自检，约10秒后自检完成并进入工作状态，此时才可设置工作参数，（第一次使用请设置好所需：温度、时间）。
6. 设定好需要的温度、时间，机器开始升温加热。（温度上升至200℃大约需要15分钟）。
7. 待机器达到所需温度时，将需要转印的物品平铺放置在工作台面上,压下手把，机器开始自动计时，达到设定的时间后，机器发出警示音，提起手把完成一次操作。
8. 安全注意事项
9. 机器上方的白色高温布不要撕掉，高温布有防止发热板粘附杂物、保护发热板的作用。
10. 为了安全起见，电源必需符合有保护接地线的单相3线电源。
11. 温度控制仪表功能较为复杂，除设定温度值外不需多余的调节操作，否则容易造成仪表程序错乱不能正常工作。
12. 更换发热配件请先关机并拔去总电源插头，烫印头连接插头与电控箱连接插座一定要对准，电控箱未连接发热部件切勿开机。
13. 机器不能空烧。