**电脑绷缝机资料**

华南理工大学设计学院

2021年12月14日

电脑绷缝机

1. 简介

利用针、梭两种缝线使梭线在缝料底面形成单面覆盖链式线迹，或在缝料正面再增加覆盖线形成双面覆盖链式线迹，将两层或多层缝料缝合的工业用缝纫机。其正面的覆盖线主要起美观装饰作用。绷缝缝纫机因缝制的覆盖链式线迹具有较大的弹性，可随着服装穿着时伸张、穿好后复原，因此适用于缝制贴身穿着的针织服装，如汗衫、内裤、棉毛衫裤、运动衣裤、乳罩、裤袜等。也常用于某些编织服装如牛仔裤等的缝制。

（2）操作步骤

1. 打开电源开关

踩踏机架上的踏脚，压脚抬起，将要包缝的面料压到压脚下方，放踏脚踏板，电机的离合器合拢带动机头运转包边，踏脚的轻重决定了包边的速度。

1. 包完后，放开踏板，剪断包边线头

（3）安全注意事项

1. 开机前，检查电源线路是否完好，检查皮带罩、眼睛防护罩和手指防护器、歪针外罩等保险是否正常。
2. 给油孔、针杆滑套等处加油润滑时，要关闭电源，确认马达停止运转后再操作。
3. 机器运转时，不得将手指、头发、衣服等靠近皮带轮、V形皮带轮和马达，不得将手指置于机针和切布刀附近，不得将手指放于眼睛防护罩内。
4. 如机器发出异响、异味、过热现象等应立即停机;机器转动沉重、卡死，应立即关掉电源开关，汇报机修工进行检修。
5. 发现跳针、浮綫等情况，应检查机针是否装反、装到位，穿线是否正确，上下弯针有无线头缠绕，排除上列情况还不能正常运转的，应汇报机修工进行检修。
6. 操作人员不得擅自拆除保险装置、修理机器和调整电脑参数。严禁赤脚上机操作。
7. 操作人员应当定期检查机器，及时添加机油，清理污垢，发现故障及时通知检修人员。
8. 人离开或操作结束后应关掉电源，并整理好机位、机身台面的堆放物料。