|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **800元以下设备零件清单** | | |
| **序号** | **分项名称** | **主要规格参数** |
|  | 补光灯 | 材质：采用高压压铸外壳，耐腐蚀。LED补光灯，功率：≥10W。 |
|  | 电源避雷器 | 符合标准：IEC61643.1-2005、GB18802.1-2002、Q/XLFL01-2012 ；标称电压：220V AC；持续耐压Uc：275V；标称放电电流In(8/20μs)：20KA；响应时间：<25ns。 |
|  | 网络交换机 | 10Mbps/100Mbps 8口（或5口）以太网交换机 |
|  | 光纤收发器 | 10/100Mbps单模光纤收发器 |
|  | 光纤终端盒 | 4口光纤终端盒 |
|  | 光纤跳线 | 单模跳线 |
|  | 光纤尾线 | 单模尾线 |
|  | 电源 | 12V/5V二合一，12V/5A,5V/3A,12V/2A |
|  | 漏电开关 | 220V 20A |
|  | 继电器 | 12V，直流 |
|  | 排气扇 | 技术柜用 |
|  | 过滤网 | 145\*145mm |
|  | 插座 | 一位三极插座 |
|  | 空气开关 | 单相，双掷，10安,单相（DPN），6安 |
|  | 电源插板 | 1米，三插×6,5米，三插×6 |
|  | 波纹管 | 直径42.5mm,直径20mm |
|  | 水晶头 | RJ45 |
|  | 配电箱 | 8位 |