**卧式摇床操作规程**

ZQPW-250卧式全温振荡培养箱是有冷热系统联合调节的恒温振荡培养箱，其结构为落地型卧式。

**一、使用方法**

1、接通电源，根据机器表面刻度设定定时时间，如需长时间工作，将定时器调至“常开”位置。

2、装入烧瓶或者试管，并保持平衡，可以设定温度和时间、设定振荡方式。在转速范围内中速使用，可延长仪器的使用寿命。为了使仪器工作时平衡性能好，避免恒温摇床产生较大的振动，装瓶时应将所有试瓶位布满，各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数，可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。以下是设定的方法：

(1)将控制开关置于“设定”段，此时显示屏显示的温度为设定的温度，调节旋钮，设置到您工作所需温度即可。

(2)将控制部分小开关置于“测量”端，此时恒温摇床的显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度，随着箱内气温的变化，显示的数字也会相应变化。

(3)当加热到您所需的温度时，加热会自动停止，恒温摇床绿色指示灯亮；当试验箱内的热量散发，低于您所设定的温度时，新的一轮加热又会开始。

**二、注意事项**

1、严禁在正常工作的时候移动机器。

2、使用结束后请清理机器，不能留有水滴、污物残留。

3、更换熔断器前应先确保电源已切断。

4、严禁物体撞击机器。

5、用户提供的电源插座应有良好的接地措施。

6、严禁儿童接近机器，以防发生意外。

7、器具应放置在较牢固的工作台面上，环境应清洁整齐，通风良好。