华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程需求书
一、项目概况
因华南理工大学科技创新大楼（二期）项目建设需要，项目用地范围内的1栋实验室需拆除，为此，拟在科创二期项目南侧用地红线附近搭建临时板房2处（具体位置详见附图），作为拟拆除实验室现存设备及实验原材料的临时存放过渡设施。
2、 建设内容与要求
拟建临时板房为单层，共2处，每处建筑面积约150平方米，合计建筑面积约300平方米。该临时板房仅用作实验室现有设备及实验原材料的临时存放，无需考虑人员驻留，仅设简单照明，不设插座、排气扇等其他用电设施。板房结构应安全稳固，满足临时建筑相关规范要求。材料应具备防火阻燃、防水防腐性能。
具体内容详见图纸。
三、工期要求
[bookmark: _GoBack]计划开工日期暂定8月底，须在2026年9月30日前建设完成。总工期：25天。
四、质量要求
本工程质量应符合国家及行业现行有关施工质量验收规范标准。工程完工后由招标人组织验收。
五、其他要求
投标人应自行踏勘现场，充分了解场地条件及周边环境。拟拆除实验室设备及原材料的搬迁由学校相关单位组织实施，废弃物品需由临时板房施工单位协助清理。质保期要求：3年。
六、附件
临时板房搭建位置附图
